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Технико-коммерческое предложение
Система измерения зубчатых колес
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Коммерческое предложение № М197-2026
Здравствуйте!

Благодарим Вас за интерес к измерительным системам, поставляемых нашей Компанией.
Ниже вы можете ознакомиться с нашим предложением на систему измерения зубчатых колес

TactiQ Invola 200.
С наилучшими пожеланиями,

Александр Гаврилов

Генеральный директор ООО «Квалитим»
Система измерения зубчатых колес TactiQ Invola 200 предназначена для высокоточного контроля различных типов цилиндрических зубчатых колес с прямым и косым зубом, а также инструментов для обработки зубчатых передач.
Оборудование обеспечивает измерение:

· цилиндрических зубчатых колес с прямым зубом;

· цилиндрических зубчатых колес с косым зубом;

· червячных колес;

· прямых и спиральных конических колес;

· зуборезных фрез (hobbing cutters);

· шевинговальных инструментов;

· других типов зубчатых изделий.

 Преимущества TactiQ Invola 200:
·  Высокая точность измерений

·  Стабильность конструкции

·  Современная измерительная электроника

·  Гибкость программного обеспечения

·  Подходит как для лабораторного контроля, так и для серийного производства
Основные функции
1. Программное обеспечение для оценки погрешностей измерения цилиндрических зубчатых колес (включая эвольвентные шлицы):

· Профиль зуба (Fα, ffα, fHα, Cα), линия зуба / наклон зуба (Fβ, ffβ, fHβ, Cβ), шаг зубьев (fpt, fu, Fp, Fpk), радиальное биение зубчатого венца (Fr), вариация толщины зуба (Rs);

· Измерение общей нормали Wk, измерение через несколько зубьев (размер по хорде M), толщины зуба, ширины впадины зуба;

· Анализ параметров зубчатого колеса;

· Анализ кручения зубчатого колеса;

· 3D-измерение и анализ поверхности зуба;

· Анализ до и после термообработки;

· Измерение зубчатых передач в сборе (измерение всех колес в одной зубчатой передаче);

· Поддержка множества национальных стандартов оценки: GB10095-2008, ISO1328-1997, DIN3961/2-1978, AGMA200-88, JISB1702-1998, GB10098-88, JISB1702-1976, GB2363-90 (стандарт для малых модулей), DIN5480-1 (шлицы), DIN5481-15 (шлицы), ANSI-B92.1-1996 (шлицы), GB3478.1-1995 (шлицы), а также стандарты, задаваемые заказчиком.
2. Программное обеспечение для оценки погрешностей измерения внутренних цилиндрических зубчатых колес (включая эвольвентные шлицы):
· Профиль зуба (Fα, ffα, fHα, Cα), линия зуба / наклон зуба (Fβ, ffβ, fHβ, Cβ), шаг зубьев (fpt, fu, Fp, Fpk), радиальное биение зубчатого венца (Fr), вариация толщины зуба (Rs);

· Измерение общей нормали Wk, измерение через несколько зубьев (размер по хорде M), толщины зуба, ширины впадины зуба;

· Анализ параметров зубчатого колеса;

· Анализ кручения зубчатого колеса;

· 3D-измерение и анализ поверхности зуба;

· Анализ до и после термообработки;

· Измерение зубчатых передач в сборе (измерение всех колес в одной зубчатой передаче);

· Поддержка вышеуказанных стандартов и пользовательских допусков.
3. Программное обеспечение для оценки погрешностей измерения зуборезных инструментов:
· Измеряемые параметры: профиль зуба, линия зуба, шаг, передний угол, задний угол, биение режущей поверхности и др.;

· Стандарты оценки: JB/T 3095.2, GB/T 6082-2001, DIN1892-1977, допуски заказчика.
4. Программное обеспечение для оценки погрешностей измерения зуборезных червячных фрез (hobs):

· Профиль зуба в сечении/по режущей кромке, линия зуба, шаг канавок, радиальность передней поверхности, линия зацепления, осевой шаг, биение вала и др.;

· Стандарты: GB6084, DIN3968, допуски заказчика.

5. Программное обеспечение для оценки погрешностей шевинговальных инструментов (осевых и радиальных):

· Профиль зуба (Fα, ffα, fHα, Cα), линия зуба (Fβ, ffβ, fHβ, Cβ), шаг (fpt, Fp), радиальное биение венца (Fr);

· Стандарты: GB/T 14333-93, допуски заказчика.
6. Программное обеспечение для оценки погрешностей червяков (типы ZA, ZI, ZN, ZK):

· Линия зуба, профиль зуба, осевой шаг, биение вала, ход червяка;

· Измерение двухзаходных червяков;

· Измерение червяков с двойным углом давления;

· Стандарты: GB10089, GB10227, DIN3974, допуски заказчика.
7. Программное обеспечение для оценки погрешностей червячных колес (типы ZA, ZI, ZN, ZK):

· Профиль зуба (Fα, ffα, fHα, Cα), шаг (fpt, Fp), радиальное биение венца (Fr);

· Стандарты: GB10089, GB10227, DIN3974, допуски заказчика.
8. Программное обеспечение для оценки погрешностей червячных фрез (типы ZA, ZI, ZN, ZK):

· Профиль режущей кромки, линия зуба, осевой шаг, радиальность передней поверхности, радиальное биение вала, биение торца, передний угол вершины, задний угол вершины, биение режущей поверхности и др.;

· Стандарты: GB6084, DIN3968, допуски заказчика.
9. Программное обеспечение для измерения прямозубых конических колес:

· Шаг (fpt, fu, Fp), радиальное биение венца (Fr);

· Стандарты: GB/T 10225-88, GB11365-89, AGMA2009-B01, допуски заказчика.
10. Программное обеспечение для индексного измерения спиральных конических колес:

· Шаг (fpt, fu, Fp), радиальное биение венца (Fr);

· Стандарты: GB/T 10225-88, GB11365-89, AGMA2009-B01, допуски заказчика.
11. Программное обеспечение для оценки погрешностей картирования червячных колес:

· Двусторонний ход червяка;

· Осевой шаг червячного колеса;

· Модуль червячной передачи;

· Двусторонний угол давления.
12. Вспомогательное программное обеспечение для обратного анализа параметров неизвестных зубчатых колес.
13. Программное обеспечение для оценки измерений положения зубчатых колес:

· Точность расположения шпоночного паза и зубчатого колеса;

· Точность позиционирования зубчатых колес;

· Измерение относительного положения зубчатых колес;

· Ширина шпоночного паза;

· Симметрия шпоночного паза.
14. Программное обеспечение для измерения и оценки прямобочных шлицев (включая треугольные и параллельные шлицы):

· Профиль зуба, направление зуба, шаг зубьев;

· Ширина паза параллельного шлица.

15. Программное обеспечение для измерения и оценки внутренних прямобочных шлицев (включая треугольные и параллельные шлицы):

· Профиль зуба, направление зуба, шаг зубьев;

· Ширина паза параллельного шлица.
Технические и метрологические характеристики:
	Модель
	TactiQ Invola 200

	Диапазон модулей
	0,2-6

	Максимальный наружный диаметр зубчатого колеса (мм)
	240

	Межцентровое расстояние (мм)
	10 – 500

	Диапазон вертикальной настройки щупа (мм)
	320

	Минимальное разрешение индуктивного датчика (мкм)
	0,1

	Минимальное разрешение угловой шкалы (ось Φ)
	0,0001°

	Разрешение по осям XYZ (мкм)
	0,1

	Диапазон угла наклона зуба
	0-90°

	Погрешность измерения профиля зуба (мкм)
	2

	Повторяемость (мкм)
	1

	Погрешность измерения направления зуба (мкм)
	2

	Максимальная нагрузка на стол (кг)
	60

	Габаритные размеры (мм)
	950 × 900 × 1500

	Масса оборудования (кг)
	1200


	Scope of delivery / Комплект поставки

	Pos./

Поз.
	Description / Описание
	Q-ty / Кол-во
	Unit price, RUB
w/o VAT
	Price total, RUB
w/o VAT

	1
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Система измерения зубчатых колес TactiQ Invola 200
	2
	11 806 300.00

	2
	Рабочая станция ПК в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью


	2
	

	3
	Принтер
	2
	

	4
	Поворотный стол
	2
	

	5
	Оправки (мондрелы)
	2
	

	6
	Компаратор с торсионной пружиной
	2
	

	7
	Специализированное ПО 
	2
	

	8
	Щуп Ø0,2 мм 
	8
	

	9
	Щуп Ø0,3 мм
	4
	

	10
	Щуп Ø1,0 мм
	4
	

	Total cost / Общая стоимость, RUB
	23 612 600.00

	VAT 22% / НДС 22%, RUB
	5 194 772.00

	Total incl. VAT / Итого с НДС, RUB
	28 807 372.00


	Service / Cервис

	Pos./

Поз.
	Description / описание
	Q-ty / Кол-во
	Unit price, RUB
w/o VAT
	Price total, RUB
w/o VAT

	1
	Installation, commissioning and acceptance /

Монтаж и ПНР
- Монтаж производится силами сертифицированных специалистов, прошедших обучение на заводе-изготовителе

В стоимость включены все командировочные расходы


	2
	240 000.00
	480 000.00

	2
	Training 3 days / Инструктаж ПО базовый 3 дня 

- Проводится на площадке заказчика

- Инструктаж ведет сертифицированный специалист, прошедший обучение на заводе-изготовителе

- Рекомендуемая группа до 5 человек

В стоимость включены все командировочные расходы
	1
	240 000.00
	240 000.00

	Total cost / Общая стоимость, RUB
	720 000.00

	VAT 22% / НДС 22%, RUB
	158 400.00

	Total incl. VAT / Итого с НДС, RUB
	878 400.00


Общая стоимость оборудования на условиях 
DDP Особая Экономическая зона «Алабуга»                                                                                         29 685 772.00 RUB 
Условия поставки и оплаты

1. Условия доставки
: DDP Особая Экономическая зона «Алабуга»
2. Срок действия ТКП
: 30 дней

3. Срок поставки
: в течении 90 дней с даты оплаты авансового платежа.
4. Условия оплаты за оборудование
: 70% предоплата для размещения заказа, 30% постоплата после ПНР
5. Гарантия
: 12 месяцев с момента поставки.

ООО «Квалитим»


125445 Москва


ОГРН 1227700448557


ИНН 7743386967








ООО «Алабуга Машинери»





ООО «Квалитим»





Россия, Москва, 125445, 


Смольная 24А, этаж 12, пом. I, 


ком. 35 (офис 1218)





Ваше контактное лицо:


Имя: Александр Гаврилов


Моб.: +7 917 500 12 89


E-mail: a.gavrilov@qualitim.ru


Дата: 24.04.2026








